**弃土堆放场提升工程答疑**

1、工程量是否以图纸为准；

答：是

2、请明确本次招标工作内容；

答：堆放场提升工程主要工作内容详见图纸；具体工作由施工单位自行勘察现场及施工图纸，综合考虑施工范围内土方的整平、压实等工作内容；报价中应考虑土方施工过程中的场地平整、降排水、保洁费、办证、现场苗木、建筑垃圾的清理及其他可能发生的一切费用，投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整；

3、现场是否存在排水及清淤，请明确；

答：存在，天静宫围墙外侧50m水塘部分需清淤570m3，进行翻晒处理后回填；堆土区域抽水量30044m3，堆土区域无需清淤；投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整；